# SnapClip 使用指南

## 控件一览

- ①输入增益
- ②函数图
- ③波形视图
- ④压缩量表
- ⑤参数控制
- ⑥输出表

## FAQ

应该从哪里开始操作？

试着在 DAW 播放的同时按下 Snap 按钮。

Snap Adjust 功能会自动调整参数，使压缩量接近目标值。

完成后，调整曲线和音色特性，寻找最适合您音乐的设置。

输入增益和 Saturation 有什么区别？

输入增益同时影响软限幅和硬限幅。

Saturation（饱和度）调整软限幅的深度，不影响硬限幅。

推荐工作流程：

1. 将 Saturation 设为 0 dB。
2. 用输入增益决定硬限幅的量。
3. 通过函数图 ② 上的手柄调整软拐点。

Threshold 参数表示什么的阈值？

它表示软限幅开始作用的输入电平阈值。低于此值的输入信号只会发生音量变化，不会添加失真。

Snap Adjust 的原理是什么？

Snap Adjust 根据最近 4 秒的输入峰值历史记录和目标压缩量反向计算，自动设置输入增益、Saturation 和 Threshold。

这不是 AI 或自动混音功能，而是机械式地进行初始设置准备。

目标压缩量可从 Snap 按钮旁边的菜单中选择。未指定时，使用当前所选预设说明中记载的目标 GR。

即使在 0 dB 进行硬限幅，输出有时仍会超过 0 dB。

这是过采样造成的影响。在设置面板中关闭过采样可解决此问题。

需要严格峰值管理时，请按如下方式使用两个 SnapClip：

1. 插入两个 SnapClip，串联连接。
2. 在后级 SnapClip 中加载 Master Safety 预设。加载此预设后，过采样将被禁用，峰值将被限制在 −0.1 dB 以内。
3. 前级 SnapClip 用于主要限幅处理，请按喜好设置，并启用过采样。

通过这种方法，可以在获得理想音质的同时实现严格的峰值管理。

也可以在两个 SnapClip 之间插入压缩器或限制器等进行扩展应用。

降低 Dry/Wet 会产生相位问题吗？

由于对 Dry 信号进行了相位校正，即使通过降低 Dry/Wet 作为平行处理使用，也不会产生类似梳状滤波器的相位抵消。

请放心地进行混合。