# Guía de usuario de SnapClip

## Controles

- ①Ganancia de entrada
- ②Gráfico de función
- ③Vista de forma de onda
- ④Medidor de reducción
- ⑤Controles de parámetros
- ⑥Medidor de salida

## FAQ

¿Por dónde empiezo?

Pruebe presionando el botón Snap mientras reproduce en su DAW.

Snap Adjust ajustará automáticamente los parámetros para lograr un nivel de reducción cercano al objetivo.

Una vez hecho, ajuste la curva y el carácter para encontrar la mejor configuración para su música.

¿Cómo uso la ganancia de entrada vs. Saturation?

La ganancia de entrada afecta tanto al clipping suave como al clipping duro.

Saturation ajusta la profundidad del clipping suave y no afecta al clipping duro.

Flujo de trabajo recomendado:

1. Establezca Saturation en 0 dB.
2. Use la ganancia de entrada para establecer la cantidad de clipping duro.
3. Ajuste la curva suave con el controlador en el gráfico de función ②.

¿Qué umbral representa el parámetro Threshold?

Representa el umbral del nivel de entrada en el que comienza el clipping suave. Las señales de entrada por debajo de este valor solo se modifican en volumen; no se añade distorsión.

¿Cómo funciona Snap Adjust?

Snap Adjust calcula inversamente y establece la ganancia de entrada, Saturation y Threshold a partir de los últimos 4 segundos del historial de picos de entrada y la cantidad de reducción objetivo.

No es una función de IA o mezcla automática: prepara mecánicamente la configuración inicial.

El nivel de reducción objetivo se puede seleccionar desde el menú junto al botón Snap. Si no se especifica, se utiliza el GR objetivo indicado en la descripción del preset seleccionado actualmente.

Incluso con clipping duro a 0 dB, la salida a veces supera los 0 dB.

Esto es causado por el sobremuestreo. Deshabilitar el sobremuestreo en el panel de configuración resuelve este problema.

Para una gestión estricta de los picos, use dos instancias de SnapClip de la siguiente manera:

1. Inserte dos instancias de SnapClip en serie.
2. Cargue el preset Master Safety en el segundo SnapClip (aguas abajo). Este preset deshabilita el sobremuestreo y limita el pico a −0,1 dB.
3. El primer SnapClip (aguas arriba) maneja el clipping principal: configúrelo a su gusto y habilite el sobremuestreo.

Este enfoque logra una calidad de sonido óptima con un control estricto de los picos.

También puede insertar un compresor o limitador entre las dos instancias de SnapClip.

¿Bajar el Dry/Wet causará problemas de fase?

Se aplica corrección de fase a la señal Dry, por lo que incluso cuando se usa SnapClip en paralelo bajando el Dry/Wet, no se produce cancelación de fase similar a un filtro peine.

Puede mezclar libremente sin preocupaciones.