# Guide d'utilisation SnapClip

## Contrôles

- ①Gain d'entrée
- ②Tracé de fonction
- ③Vue de forme d'onde
- ④Indicateur de réduction
- ⑤Contrôles des paramètres
- ⑥Indicateur de sortie

## FAQ

Par où commencer ?

Essayez d'appuyer sur le bouton Snap pendant la lecture dans votre DAW.

Snap Adjust ajuste automatiquement les paramètres pour atteindre un niveau de réduction proche de la cible.

Une fois terminé, ajustez la courbe et le caractère pour trouver les meilleurs réglages pour votre musique.

Comment utiliser le gain d'entrée par rapport à Saturation ?

Le gain d'entrée affecte à la fois l'écrêtage doux et l'écrêtage dur.

Saturation règle la profondeur de l'écrêtage doux et n'affecte pas l'écrêtage dur.

Flux de travail recommandé :

1. Régler Saturation à 0 dB.
2. Utiliser le gain d'entrée pour régler la quantité d'écrêtage dur.
3. Ajuster le soft knee avec la poignée sur le tracé de fonction ②.

Quel seuil le paramètre Threshold représente-t-il ?

Il représente le seuil du niveau d'entrée auquel l'écrêtage doux commence. Les signaux d'entrée inférieurs à cette valeur sont uniquement modifiés en volume ; aucune distorsion n'est ajoutée.

Comment fonctionne Snap Adjust ?

Snap Adjust calcule à rebours et définit le gain d'entrée, Saturation et Threshold à partir des 4 dernières secondes d'historique de pics d'entrée et de la quantité de réduction cible.

Ce n'est pas une fonction IA ou de mixage automatique – elle prépare mécaniquement les réglages initiaux.

Le niveau de réduction cible peut être sélectionné dans le menu à côté du bouton Snap. S'il n'est pas spécifié, la GR cible indiquée dans la description du preset actuellement sélectionné est utilisée.

Même avec un écrêtage dur à 0 dB, la sortie dépasse parfois 0 dB.

Cela est causé par le suréchantillonnage. Désactiver le suréchantillonnage dans le panneau des réglages résout ce problème.

Pour une gestion stricte des pics, utilisez deux instances de SnapClip comme suit :

1. Insérez deux instances de SnapClip en série.
2. Chargez le preset Master Safety sur le deuxième SnapClip (en aval). Ce preset désactive le suréchantillonnage et limite le pic à −0,1 dB.
3. Le premier SnapClip (en amont) gère le clipping principal – réglez-le à votre convenance et activez le suréchantillonnage.

Cette approche permet d'obtenir une qualité sonore optimale avec un contrôle strict des pics.

Vous pouvez également insérer un compresseur ou un limiteur entre les deux instances de SnapClip.

Baisser le Dry/Wet causera-t-il des problèmes de phase ?

Une correction de phase est appliquée au signal Dry, donc même lorsque vous utilisez SnapClip en parallèle en abaissant le Dry/Wet, aucune annulation de phase de type filtre en peigne ne se produit.

Vous pouvez mélanger librement sans souci.