# SnapClip Benutzerhandbuch

## Bedienelemente

- ①Eingangs-Gain
- ②Funktionsplot
- ③Wellenformansicht
- ④Reduktionsanzeige
- ⑤Parametersteuerung
- ⑥Ausgangsanzeige

## FAQ

Womit soll ich anfangen?

Drücken Sie die Snap-Schaltfläche, während Ihre DAW abspielt.

Snap Adjust passt die Parameter automatisch an, um einen Reduktionspegel nahe am Zielwert zu erreichen.

Passen Sie anschließend die Kurve und den Charakter an, um die optimalen Einstellungen für Ihre Musik zu finden.

Wie unterscheiden sich Eingangs-Gain und Saturation?

Der Eingangs-Gain beeinflusst sowohl Soft Clipping als auch Hard Clipping.

Saturation passt die Tiefe des Soft Clippings an und hat keinen Einfluss auf das Hard Clipping.

Empfohlener Arbeitsablauf:

1. Saturation auf 0 dB setzen.
2. Mit dem Eingangs-Gain die Menge des Hard Clippings bestimmen.
3. Das Soft Knee mit dem Handle im Funktionsplot ② anpassen.

Welchen Schwellenwert stellt der Threshold-Parameter dar?

Er stellt den Eingangspegel-Schwellenwert dar, ab dem das Soft Clipping einsetzt. Eingangssignale unterhalb dieses Werts werden nur in der Lautstärke verändert; es wird keine Verzerrung hinzugefügt.

Wie funktioniert Snap Adjust?

Snap Adjust berechnet aus den letzten 4 Sekunden der Eingangs-Peak-Historie und der Zielreduktionsmenge rückwärts Input Gain, Saturation und Threshold und setzt diese Werte.

Es handelt sich nicht um eine KI- oder Auto-Mix-Funktion – sie bereitet die Anfangseinstellungen mechanisch vor.

Der Zielreduktionspegel kann über das Menü neben der Snap-Schaltfläche ausgewählt werden. Falls nicht angegeben, wird die in der Beschreibung des aktuell gewählten Presets angegebene Ziel-GR verwendet.

Obwohl bei 0 dB hart geclippt wird, überschreitet der Ausgang manchmal 0 dB.

Dies wird durch Oversampling verursacht. Das Deaktivieren von Oversampling in den Einstellungen behebt dieses Problem.

Für eine präzise Peak-Verwaltung verwenden Sie zwei SnapClip-Instanzen wie folgt:

1. Zwei SnapClip-Instanzen in Serie einsetzen.
2. Das Master Safety-Preset auf dem zweiten (nachgelagerten) SnapClip laden. Dieses Preset deaktiviert Oversampling und begrenzt den Peak auf −0,1 dB.
3. Der erste (vorgelagerte) SnapClip übernimmt die Hauptclipping-Verarbeitung – stellen Sie ihn nach Belieben ein und aktivieren Sie Oversampling.

Diese Methode ermöglicht optimale Klangqualität bei präziser Peak-Kontrolle.

Sie können auch einen Kompressor oder Limiter zwischen den beiden SnapClip-Instanzen einsetzen.

Verursacht das Absenken von Dry/Wet Phasenprobleme?

Da auf das Dry-Signal eine Phasenkorrektur angewendet wird, tritt auch bei der Verwendung von SnapClip im Parallelbetrieb durch Absenken von Dry/Wet keine kammfilterartige Phasenauslöschung auf.

Sie können bedenkenlos mischen.